<< Nazaj (Home)

### Kodiranje podatkov

TPS1100 Convert za procesiranje uporablja kodiranje GSI podatkov.

- Kodiranje podatkov
  - Koda - Stojisce
  - Koda - Temperatura/Pritisk
  - Koda - Stojisce Orientacije
  - Koda - Setup: QuickSet
  - Koda - Setup: Set Azimut
  - Koda - Setup: Resection
  - Koda - Setup: Free Station
  - Koda - Setup: Ori. & Ht. Transfer
  - Koda – Meritve: Orientacije
  - Koda – Meritve: Merjeno
  - Koda - Točke: Uvoz/Ročni vnos

Privzete kode uporabljene v aplikaciji...

#### Koda - Stojisce

- Privzeta koda = 1
- Info 1 = “Ime/št. stojišča”
- Info 2 = “Višina Inštrumenta” (m)

Ročni vnost podatkov o stojišču.

#### Koda - Temperatura/Pritisk

- Privzeta koda = 2
- Info 1 = “Temperatura” (°C)
- Info 2 = “Pritisk” (mbar)

Vnos podatkov o atmosferskih razmerah.

#### Koda - Stojisce Orientacije

- Privzeta koda = 3
- Info 1 = “Ime/št. orientacije”
- Info 2 = “Orientacijski Kot” (D.MMSS)

Ročni vnos podatkov za orientacije.

—- Kode za privzete programe na inštrumentu —-

#### Koda - Setup: QuickSet

- Privzeta koda = 10

#### Koda - Setup: Set Azimut

- Privzeta koda = 20

#### Koda - Setup: Resection

- Privzeta koda = 30

#### Koda - Setup: Free Station

- Privzeta koda = 40

#### Koda - Setup: Ori. & Ht. Transfer

- Privzeta koda = 50

#### Koda – Meritve: Orientacije

- Privzeta koda = 80

Označuje začetek podatkov o merjenih orientacijah.

#### Koda – Meritve: Merjeno

- Privzeta koda = 90

Označuje začetek podatkov o merjenih točkah.

#### Koda - Točke: Uvoz/Ročni vnos

- Privzeta koda = 99

Označuje začetek podatkov, ki so vnešeni ročno ali uvoženi.