<< Nazaj (Home)

# Navodila za uporabo

- Navodila za uporabo
  - Delo z Virtualna Kartico/Projekti
  - Odpri Job
  - Uvozi GSI Job
  - Pripravi GSI (Uvozi seznam točk TXT/KOO v GSI)
  - Uredi (Urejanje podatkov GSI datoteke)

## Delo z Virtualna Kartico/Projekti

Program TPS1100 Convert za procesiranje uporablja delovne mape, ki delujejo kot "Virtualna Kartica" ali kot mapa za projekt.

Lokacije map so v isti mapi kjer je zagonska datoteka aplikacije "TPS1100 Conver.exe".

Struktura Map:

|- .\TPS1100 Convert |--- \Doc - (Mapa z navodili) |--- \Projekti - (Mapa kjer so shranjeni projekti) |--- \Virtualna Kartica - (Mapa za GSI Jobe brez projekta - Privzeta lokacija za obdelavo) |--- \Zavarovanja - (Mapa kjer so shranjena zavarovanja ustvarjena z TPS1100 Convert aplikacijo) |- TPS1100 Convert.exe - Zagonska datoteka aplikacije |- tps1100_kode.txt - Datoteka z kodami za interpretacijo podatkov GSI |- tps1100_projekti.txt - Datoteka z indeksom projektov naloženih v TPS1100 Convert

Za odpiranje Job-a iz Virtualne Kartice ali Projekta sledi navodilom v poglavju Odpri Job

Za dodajanje oz uvoz Job-a v Virtualno Kartico ali Projekt sledi navodilom v poglavju Uvozi GSI Job

## Odpri Job

Obdelava GSI podatkov iz "Virtualna Kartico" ali aktivnega Projekt-a.

1. Za pričetek obdelave najprej odpri job. (Gumb: Odpri Job)

2. Izbrano datoteko GSI po potrebi uredi (Gumb: Uredi)

3. Začni obdelavo v izbran format izpisa:

   - Zapisnik Meritve

   - Seznam Točk

   > Po obdelavi lahko točke prikažemo v grafiki (Gumb: Grafika)

   - Skripta GEO

4. Po končani pretvorbi se v glavnem oknu prikažejo podatki obdelave

5. Shrani podatke z klikom na "Shrani...".

## Uvozi GSI Job

Uvoz GSI job-a v Virtualno Kartico/Projekt.

Pri izbiri "Uvozi Job" se pokazana izvorna datoteka GSI najprej kopira v mapo aktivnega projekta oz. virtualne kartice. Pred obdelavo aplikacija nato izbere datoteko iz delovne mape in na ta način ohrani originalno izvorno datoteko nedotaknjeno.

1. Za pričetek obdelave najprej odpri job ali uvozi datoteko GSI, ki jo želiš pretvoriti. (Gumb: Odpri Job/Uvozi Job)

1. Izbrano datoteko GSI po potrebi uredi (Gumb: Uredi)

2. Začni obdelavo v izbran format izpisa z klikom na:

   - Zapisnik Meritve

   - Seznam Točk

   > Po obdelavi lahko točke prikažemo v grafiki (Gumb: Grafika)

   - Skripta GEO

3. Po končani pretvorbi se v glavnem oknu prikažejo podatki obdelave

4. Shrani podatke z klikom na "Shrani...".

## Pripravi GSI (Uvozi seznam točk TXT/KOO v GSI)

“Uvozi Točke” je orodje za pretvorbo KOO/TXT datotek s seznamom točk v GSI datoteko za uporabo na inštrumentu TPS1100. Datoteka seznama točk je lahko KOO ali TXT. Podatki točk morajo biti zapisani v obliki:

Vrstni red podatkov: PtID, E, N, H

    PT1001  466780.456  123456.456  300.000

Ločilo med podatki je lahko “presledek” ali “tabulator”.

1. Pokaži datoteko seznama točk z klikom na "Pripravi GSI".
2. V glavnem oknu se izpišejo pretvorjeni podatki.
3. Shrani podatke v GSI z klikom na "Shrani GSI".

## Uredi (Urejanje podatkov GSI datoteke)

Orodje za uprejanje, čiščenje in ročno dodajanje podatkov v izvorni datoteki GSI.