# TPS1100 Convert - Wiki

TPS1100 Convert je aplikacija za pretvorbo GSI datotek, ki se uporabljajo pri instrumentih Leica TC1100.

Aplikacija omogoča procesiranje podatkov meritev...

- Pretvorba in izvoz podatkov

  - Priprava Zapisnika Meritev (podatki tahimetričnih meritev kot so Hz, V, SD, HD,...)
  - Izvoz koordinat točk (seznam točk v obliki Pt, E, N, Ht, Koda točke in klasifikacija)
  - Izdelava skripte GEO (skripta za uvoz tahimetrije v GeoPro)
  - Priprava GSI datoteke iz seznama točk (pretvori TXT/KOO z podatki Pt, E, N, H)

- Program uporablja kodiranje podatkov za prepoznavo posameznih elementov meritev.

- TPS1100 Convert - Wiki
- Osnovna pogoji za obdelavo podatkov GSI
- Navodila za uporabo

# Osnovna pogoji za obdelavo podatkov GSI

Z TPS1100 Convert lahko pretvorite podatke meritev v zapisnik meritev, seznam točk ali GEO skripto za preračune v GeoPro/GeoX programu. Aplikacija omogoča tudi pripravo GSI datotek iz obstoječega seznama točk zapisanega v TXT ali KOO datoteki.

Za obdelavo GSI datotek je obvezna uporaba kodiranja podatkov meritev.

Format zapisa GSI datoteke (poglej priloženo datoteko “TEST.GSI” v mapi ..\Podatki )

Podatki meritev za pretvorbo:

"PtID" | "Azi" | "V" | "SD" | "HD" | "RefHt" | "PrCons" | "HtDif" | "E" | "N" | "H" | "PtCode"

Primer:

    *110011+0000000000000001 21.324+0000000011254090 22.324+0000000008815450 31..00+0000000000032800 32..10+0000000000032785 87..10+0000000000001300 58..16+0000000000000175 33..10+0000000000001205 81..00+0000000465474729 82..00+0000000110533795 83..00+0000000000303558 71....+0000000000000000

# Navodila za uporabo

Pojdi na stran:

- Navodila za uporabo
  - Delo z Virtualna Kartico/Projekti
  - Odpri Job
  - Uvozi GSI Job
  - Pripravi GSI
  - Uredi
- Orodja
- Nastavitve
- Dokumentacija:
  - Kodiranje podatkov